












	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




















	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	


法定代表人身份证明（法定代表人参加谈判）

供应商名称：                    

工商营业执照注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：          系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：       年    月    日      

法定代表人授权书(委托代理人参加谈判)

本人          （姓名、职务）系                     （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出谈判；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明

                   法定代表人（签字）：          
                   委托代理人（签字）：          
                  日期：         年      月       

投标人基本情况表

投标人单位盖章

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围

（主营）
	

	
	营业范围

（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	


报  价  表

	项目名称
	

	服务内容
	

	报价
	大写：                    元人民币整

小写：                    元人民币整

	合同周期
	

	项目负责人
	

	备  注
	


注：1.第一轮报价总价不得超过本项目的最高限价。

    2.二次报价在谈判现场根据谈判小组的要求提供（二
 次报价表由投标人按本表的格式另行准备）。

                 投标人名称（单位章）：             

法定代表人（签字或盖章）：               

      日期：    年    月   日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致湖南省应急管理厅： 

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项和实施条例第十九条所称重大违法记录，包括： 
1. 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

2. 在参加本项目政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。 

特此声明！ 

                 投标人名称（单位章）：             
法定代表人（签字或盖章）：               

      日期：    年    月   日

所投产品资料

	招标内容 
	投标内容

	序号
	设备名称
	品牌
	设备参数
	单位
	数量 
	参数
	数量
	品牌
	型号
	是否完全响应

	1
	无线控制器（双机）
	国产
	1、管理AP数：支持常规AP最大数量≥384； 
2、转发性能：集中转发性能≥10Gbps；
3、端口类型：提供8个千兆电口，8个千兆光口；
4、电源：为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持并配置双模块电源冗余供电；
5、组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理；
6、认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证；
7、无线漫游：支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游；
8、支持雷达检测SSID逃生功能：AC、AP支持SSID自主逃生，当AP射频检测到雷达信号时，会将本射频的SSID迁移到其他射频，保障关键业务正常通信。
9、认证加密：支持Portal在线用户与DHCP租约联动功能：AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，可以提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销
	台
	2
	
	
	
	
	

	2
	AP授权
	国产
	根据AC最大管理AP数满配授权
	套
	1
	
	
	
	
	

	3
	高密AP
	国产
	整机采用三频六流设计，可工作在802.11be/ax/ac/n/a/b/g，1个10G PSFP（光电合一）光口兼容SFP+，1个100/1000M/2.5G电口，1个USB口，可用于扩展外置BLE，ZigBee、RFID等物联网协议，内置物联网BLE5.3/RFID，整机最大传输速率可达9.335Gbps，内置智能全向天线系统，支持MU-MIMO，支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证等。
	台
	6
	
	
	
	
	

	4
	吸顶AP
	国产
	1.采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式；
2.整机协商速率≥2.975Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps；
3.接口设计：≥1个10/100/1000Mbps接口；
4.安装方式：支持面板、吸顶、壁挂等多种安装方式；
5.在5GHz关联30个真实终端，2.4GHz关联20个真实终端，即整机关联50个真实终端的情况下，整机无线转发总性能可达到750Mbps
	台
	72
	
	
	
	
	

	4
	面板AP
	国产
	1. 支持X86底盒面板或壁挂安装
2. 支持11ax/ware2，DL/UL MU-MIMO，OFDMA、空间复用
3. 接口：固定接口：上行口1GE，下行口1GE；
4. 支持802.11ax，双频4条流，最高速率≥2.975Gbps
5. 内置智能天线设计；发射功率≥20dBm
6. 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI
7. 支持频谱防护、频段自动导航技术、无线链路层安全监控防御、智能带宽限速
	台
	42
	
	
	
	
	

	5
	汇聚交换机
	国产
	交换容量：≥1.36Tbps/13.6Tbps，转发性能：≥228Mpps,支持≥24个10/100/1000BASE-T端口，≥4个10G/1G BASE-X SFP+端口，支持模块化双电源，支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，内置及图形化操作的方式，可实现对网络的统一运维及管理。配置双模块电源。
	台
	2
	
	
	
	
	

	6
	24口POE交换机
	国产
	1.性能：整机交换容量≥672Gbps/6.72Tbps，转发性能 ≥126/144Mpps；
2.端口：≥24千兆电+4千兆SFP;
3.POE供电端口≥24个，支持POE+，整机最大POE供电功率≥375W；
4.支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3;
5.交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预;
6.实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms;
7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图证明;
8.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源;
9.内置专业防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力；
10.内置智能管理中心可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台
	台
	6
	
	
	
	
	

	7
	8口POE交换机
	国产
	交换容量：502Gbps，转发性能：86Mpps，支持8个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP光口，内置单电源，无风扇自然散热，POE功率：130W，支持RESET复位键，支持STP/RSTP/MSTP链路保护技术，内置环回测试、线缆检测、远端环回检测等特性。
	台
	1
	
	
	
	
	

	8
	六类非屏蔽网线
	国产
	线规‌：23AWG，导体直径≥0.57mm
‌导体‌：单芯裸铜
‌结构‌：4对双绞线+十字骨架隔离，有效降低串扰
‌护套‌：PVC灰色
	批
	按实
	
	
	
	
	

	9
	PVC线管
	国产
	DN20、DN32 PVC线管
	批
	按实
	
	
	
	
	

	10
	辅材
	国产
	含水晶头、标识标签、轧带、直通、弯头、跳线等
	批
	1
	
	
	
	
	

	11
	墙体开孔
	　
	过道与办公室间墙体开孔
	项
	1
	
	
	
	
	


（以上资料统一胶装）
